**Сравнительная таблица возможностей систем VEKA и WHS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Возможности** | **WHS 60** | **WHS 72** | **EUROLINE 58** | **SOFTLINE 70** | **SOFTLINE 82** | **VEKASLIDE 70** |
| Профиль без уплотнения |  |  |  |  |  |  |
| Профиль с коэструд. уплотнением |  |  |  |  |  |  |
| Цвет уплотнения базового/ в массе | **серый** | **св.серый** | **черный** | **серый/ черный** | **серый/ черный** | **серый** |
| Стеклопакеты, толщина | 24мм, 32мм | 32мм, 40мм | 4 мм, 24мм, 32мм | 24мм, 32мм, 40мм | 44мм | 24мм, 32мм, 40мм |
| Окрашенный в массе |   |   |   |   |   |   |
| Ламинирование |   |   |   |   |   |   |
| Окрашивание |   |   |   |   |   |   |
| Арки |   |   |   |   |   |   |
| Трапеции |   |   |   |   |   |   |
| Косые импосты |   |   |   |   |   |   |
| Поворотные |   |   |   |   |   |   |
| Пов/отк |   |   |   |   |   |   |
| Фрамуги |   |   |   |   |   |   |
| Штульп |   |   |   |   |   |   |
| Балконные двери |   |   |   |   |   |   |
| Балконные двери с 2-х стор. ручкой |   |   |   |   |   |   |
| Легкие двери открывание внутрь |   |   |   |   |   |   |
| Легкие двери открывание наружу |   |   |   |   |   |   |
| Входные двери открывание внутрь |   |   |   |   |   |   |
| Входные двери открывание наружу |   |   |   |   |   |   |
| PASK двери |   |   |   |   |   |   |
| FS двери (гармошка) |   |   |   |   |   |   |
| HS двери (подъемно-сдвижные) |   |   |   |   |   |   |
| Совместимость штапиков и др. профилей |   |   |   |   |   |   |
| VEKAVARIANT |   |   |   |   |   |   |
| Алюминиевые внешние накладки |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ДА |
|   | НЕТ |
|   | совместимы |