**Сравнительная таблица возможностей систем VEKA и WHS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Возможности** | **WHS 60** | **WHS 72** | **EUROLINE 58** | **SOFTLINE 70** | **SOFTLINE 82** | **VEKASLIDE 70** |
| Профиль без уплотнения |  |  |  |  |  |  |
| Профиль с коэструд. уплотнением |  |  |  |  |  |  |
| Цвет уплотнения базового/ в массе | **серый** | **св.серый** | **черный** | **серый/ черный** | **серый/ черный** | **серый** |
| Стеклопакеты, толщина | 24мм, 32мм | 32мм, 40мм | 4 мм, 24мм, 32мм | 24мм, 32мм, 40мм | 44мм | 24мм, 32мм, 40мм |
| Окрашенный в массе |  |  |  |  |  |  |
| Ламинирование |  |  |  |  |  |  |
| Окрашивание |  |  |  |  |  |  |
| Арки |  |  |  |  |  |  |
| Трапеции |  |  |  |  |  |  |
| Косые импосты |  |  |  |  |  |  |
| Поворотные |  |  |  |  |  |  |
| Пов/отк |  |  |  |  |  |  |
| Фрамуги |  |  |  |  |  |  |
| Штульп |  |  |  |  |  |  |
| Балконные двери |  |  |  |  |  |  |
| Балконные двери с 2-х стор. ручкой |  |  |  |  |  |  |
| Легкие двери открывание внутрь |  |  |  |  |  |  |
| Легкие двери открывание наружу |  |  |  |  |  |  |
| Входные двери открывание внутрь |  |  |  |  |  |  |
| Входные двери открывание наружу |  |  |  |  |  |  |
| PASK двери |  |  |  |  |  |  |
| FS двери (гармошка) |  |  |  |  |  |  |
| HS двери (подъемно-сдвижные) |  |  |  |  |  |  |
| Совместимость штапиков и др. профилей |  |  |  |  |  |  |
| VEKAVARIANT |  |  |  |  |  |  |
| Алюминиевые внешние накладки |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ДА |
|  | НЕТ |
|  | совместимы |